# Tõrkeotsing -WCN-

# Kuvatakse „Aegumistõrge <Vaadake juhendit>”

See kuva ilmub siis, kui WCN-i häälestamist ei lõpetatud määratud aja jooksul.

1. Kontroll 1 Häälestage uuesti ja sisestage juhtmeta ruuterisse ekraanil kuvatav uus PIN-kood.

2. Kontroll 2 Kas juhtmeta ruuter on sisse lülitatud?

   Kui see on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ja uuesti sisse.

   Ärge jätkake selle juhendi järgmise ekraaniga enne toite sisselülitamist. Ühendus juhtmeta ruuteriga on ajutiselt keelatud.

3. Kontroll 3 Lähtestage tõrge ja seejärel tehke printeri seadistus uuesti.

   Vajutage nuppu OK.

   - Tehke WCN-ühendus uuesti