# 문제 해결 -수동 연결-

# 보안 프로토콜이 WEP일 때 "무선 라우터와의 연결에 실패했습니다 <설명서 참조>"가 나타나는 경우

1. 확인 1 무선 라우터에 입력한 암호가 올바른지 확인하십시오.

2. 확인 2 사용하는 WEP 키 번호를 확인하십시오.

   WEP 키 번호 2, 3 또는 4를 사용하는 경우, 무선 라우터에 설정된 WEP 키 번호를 1로 변경한 다음 무선 연결을 다시 실행하십시오.

3. 확인 3 오류를 초기화한 다음 프린터 설정을 다시 실행하십시오.

   OK 버튼을 누릅니다.

   - 다시 무선 라우터 이름을 직접 입력

   무선 라우터 설정을 변경하지 않고 연결을 설정하는 경우, 프린터의 무선 연결 설정을 직접 입력하여 WEP 키 번호를 선택하십시오.

   - 수동 설정

   무선 라우터 WEP 키 번호를 변경하는 데 대한 자세한 내용은 무선 라우터 설명서를 참조하거나 해당 제조업체에 문의하십시오.

4. 확인 4 무선 라우터 설정을 확인하십시오.

   무선 라우터의 DHCP 기능이 해제되어 있으면 해당 기능을 설정한 다음 무선 연결 설정을 다시 실행하십시오.

   - 다시 무선 라우터 이름을 직접 입력

5. 확인 5 무선 라우터의 WEP 키를 확인하십시오.

   WEP 키를 자동으로 만드는 무선 라우터를 사용하는 경우, 무선 라우터에서 자동으로 만든 WEP 키(16진수)를 확인한 다음 프린터에 이 키를 입력하십시오.

   - 다시 무선 라우터 이름을 직접 입력

6. 확인 6 MAC 주소 필터링 설정을 확인하십시오.

   무선 라우터에서 MAC 주소 필터링이 설정되어 있는 경우, 프린터의 MAC 주소를 허용하도록 설정을 변경합니다.

   프린터의 MAC 주소를 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.

   1. 설정(Setup) 버튼을 누릅니다.
   2. 또는 버튼을 사용하여 장치 설정(Device settings)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
   3. LAN 설정(LAN settings)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
   4. LAN 세부 정보 인쇄(Print LAN details)를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
   5. 인쇄된 LAN 세부 정보의 MAC address of wireless LAN을 확인합니다.
   - 다시 무선 라우터 이름을 직접 입력

   무선 라우터에서 MAC 주소 필터링이 해제된 경우, 무선 연결 설정을 다시 구성하십시오.

   - 다시 무선 라우터 이름을 직접 입력

   무선 라우터 설정을 확인하거나 변경하는 데 대한 자세한 내용은 무선 라우터 설명서를 참조하거나 해당 제조업체에 문의하십시오.