# Megjegyzések a Wi-Fi-csatlakozáshoz

- Győződjön meg arról, hogy csatlakozik egymáshoz a számítógép és a vezeték nélküli útválasztó (A). A beállítások ellenőrzését a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

- A vezeték nélküli útválasztók beállításai, útválasztó-szolgáltatásai, beállításának lépései és biztonsági beállításai a rendszerkörnyezettől függnek. A részleteket a vezeték nélküli útválasztó felhasználói kézikönyvében találja, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
- A nyomtató nem támogatja a következő protokollokat: IEEE802.11ac, IEEE802.11a és IEEE802.11n (5 GHz). Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az IEEE802.11n (2,4 GHz), az IEEE802.11g vagy az IEEE802.11b szabványt.
- Ha az eszközt „IEEE802.11n” módba állította, akkor sem a WEP, sem a TKIP nem használható hálózati protokollként. Állítsa az eszköz biztonsági protokollját a WEP-től és a TKIP-től eltérő protokollra, vagy az „IEEE802.11n” helyett adjon meg más beállítást.
  Az eszköz és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat átmenetileg le lesz tiltva a beállítások módosítása közben. Ne lépjen tovább a következő képernyőre, amíg be nem fejeződik a beállítás.
- Irodai használat esetén kérje a hálózat rendszergazdájának segítségét.
- Ne feledje, hogy ha biztonsági védelem nélküli hálózathoz csatlakozik, akkor előfordulhat, hogy személyes adatai harmadik fél kezébe kerülnek.
- Ez a nyomtató nem használható egyszerre vezeték nélküli és vezetékes kapcsolaton keresztül. A LAN és az USB egyidejűleg is használható.