# Кабелна връзка

1. Изберете Кабелна LAN (Wired LAN) и натиснете бутона OK.

2. Изберете Да (Yes) и натиснете бутона OK.

3. Ще ви е необходим Ethernet кабел (продава се отделно).

4. Свалете капачката (A) от порта, разположен от лявата страна на задната част на принтера.

5. Свържете принтера и мрежово устройство (рутер и др.) с Ethernet кабел (B).

   Не го свързвайте към друг порт.

6. Натиснете бутона OK.

7. Натиснете бутона OK.

8. Върнете се към приложния софтуер и продължете с инсталацията.

   Щракнете върху в лентата на задачите (taskbar) и следвайте инструкциите на екрана на компютъра, за да продължите с настройката.