# 疑難排解 -手動連接-

# 出現「無法偵測到直接輸入的路由器<請參閱手冊>」

1. 檢查1 無線路由器是否已開啟？

   如果已開啟，將其關閉，然後重新開啟。

   電源開啟前請勿繼續進行至本指南的下一螢幕。 無線路由器連接將暫時被禁用。

   按OK按鈕以確認無線路由器名稱(SSID)正確，然後再次按OK按鈕。

   - 返回至該步驟

## 如果仍未偵測到無線路由器

1. 檢查2 輸入的無線路由器名稱(SSID)是否正確？

2. 檢查3 無線路由器和印表機是否安裝在可以進行無線通訊的開放空間？

3. 檢查4 無線路由器是否在IEEE802.11n、IEEE802.11g或IEEE802.11b下運行？

   按OK按鈕以確認無線路由器名稱(SSID)正確，然後再次按OK按鈕。

   - 返回至該步驟

4. 檢查5 檢查無線路由器的設定。

   如果在無線路由器上禁用了SSID廣播(如「ANY」連接)或啟用了隱形模式，請啟用SSID廣播或禁用隱形模式。

   選擇重新搜尋(Search again)，然後按OK按鈕以重新搜尋無線路由器。

   - 返回至該步驟

5. 檢查6 檢查無線路由器的安全協定(加密方法)設定。

   如果設定了「WPA/WPA2企業」，請在無線路由器上將其變更為「WPA/WPA2個人」。 此印表機不支援「WPA/WPA2 Enterprise」。

   - 再次直接輸入無線路由器名稱

   關於變更無線路由器所使用的安全協定(加密標準)的詳細資訊，請參見無線路由器手冊或聯絡其製造商。