# A tela Selecionar rede (SSID)

Se uma conexão entre a impressora e o roteador sem fio não puder ser criada automaticamente, a tela Selecionar rede (SSID) (Select Network (SSID)) será exibida.

Siga as etapas abaixo, conecte a impressora e o roteador sem fio.

1. Selecione o nome da rede (SSID) do roteador sem fio ao qual você deseja se conectar na lista Nome da rede (SSID): (Network Name (SSID):).

   Se seu roteador sem fio não for exibido na lista, siga as instruções em O Roteador Sem fio Não Está Disponível na Lista de Nome da Rede (SSID).

2. Clique em Avançar (Next).

   Se você não utiliza algum tipo de encriptação, as etapas a seguir não são necessárias.

3. Insira a senha do seu roteador sem fio no campo Senha: (Password:).

   Digite o caractere que você deseja inserir. Entrada de caractere diferencia maiúsculas de minúsculas.

   Se você estiver usando uma conexão WEP, defina também o ID da Chave WEP: (WEP Key ID:).

4. Clique em Avançar (Next).

## O Roteador Sem fio Não Está Disponível na Lista de Nome da Rede (SSID)

Se seu roteador sem fio não está disponível na lista de Nome da rede (SSID): (Network Name (SSID):), por exemplo, quando o modo silencioso está definido, siga as etapas abaixo para adicionar o seu roteador sem fio.

1. Selecione Outras redes (Other networks) na lista de Nome da rede (SSID): (Network Name (SSID):).

2. Clique em Avançar (Next).

3. Insira o nome da rede (SSID) no campo Nome da rede (SSID): (Network Name (SSID):).

4. Selecione o protocolo do Tipo de criptografia: (Encryption Type:).

   Se você não utiliza nenhum tipo de encriptação, selecione Não usar (Do not use) e prossiga para a etapa 6.

   Se você estiver usando uma conexão WEP, defina também o Comprimento da chave WEP: (WEP Key Length:), o Formato da chave WEP: (WEP Key Format:) e o ID da Chave WEP: (WEP Key ID:).

5. Insira a senha do seu roteador sem fio.

6. Clique em Avançar (Next).

Nota

- A senha poderá ser mencionada como uma Chave de Segurança ou uma Frase-senha.
- Para obter informações sobre os valores padrão do seu nome da rede (SSID) e senha ou como verificar os valores definidos atualmente, consulte o manual fornecido com seu roteador sem fio.
- SSIDs de banda de 2,4 GHz aparecem para o nome da rede (SSID). Se sua impressora suporta a banda de 5 GHz, SSIDs para banda de 5 GHz também serão exibidos.