# Отстраняване на неизправности –WEP–

# Показва се "Свързването е неуспеш."

1. Проверка 1 Проверете настройките на безжичния рутер.

   Ако DHCP функцията на безжичния рутер е изключена, включете я или укажете IP адреса на принтера (само за IPv4), след което извършете отново настройките за безжична връзка. Също така се уверете, че избраният номер на WEP ключ и въведената парола са правилни.

## Когато се указва IP адресът на принтера

Укажете IP адреса на принтера по следния начин.

1. Натиснете бутона Настройки (Setup).
2. С помощта на бутона или изберете Настр. на устр. (Device settings) и натиснете бутона OK.
3. Изберете Настр. за LAN връз. (LAN settings) и натиснете бутона OK.
4. Изберете Wi-Fi и натиснете бутона OK.
5. Изберете Ръчна настройка (Manual setup) и натиснете бутона OK.
6. Изберете TCP/IP настройки (TCP/IP settings) и натиснете бутона OK.
7. Изберете IPv4 и натиснете бутона OK.
8. Натиснете бутона OK.
9. Изберете IP адрес (IP address) и натиснете бутона OK.
10. Изберете Ръчна настройка (Manual setup) и натиснете бутона OK.

Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с настройката.

Когато настройката завърши, натиснете бутона Настройки (Setup) и след това настройте отново безжичната връзка.

- Повторно извършване на Ръчна настройка

1. Проверка 2 Ако DHCP функцията е активна, въведете директно настройките за безжична връзка на безжичния рутер.

   - Въведете директно името на безжичния рутер

2. Проверка 3 Ако няма проблем с номера на WEP ключа и паролата, въведете директно името на безжичния рутер.

   - Въведете директно името на безжичния рутер

   За подробности относно проверката или промяната на настройките на безжичния рутер вижте неговото ръководство или се свържете с производителя.