# Guida all'impostazione
- G6000 series -

# Connessione cablata

Per impostare una stampante, attenersi alla seguente procedura.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa prima di iniziare a impostare la connessione cablata.

   Se è accesa, la spia ON (A) sarà accesa o lampeggiante.

   - Note sulla connessione cablata(Visualizzate in una nuova finestra)

   Importante

   - Se la stampante sta eseguendo la pulizia, l'allineamento della testina di stampa o altri processi, attendere il completamento del processo prima di iniziare l'impostazione.

2. Selezionare la schermata visualizzata sulla schermata della stampante.

- Quando viene visualizzata la schermata sulla sinistra, vedere qui

- Quando viene visualizzata la schermata sulla sinistra, vedere qui

- Se viene visualizzata una schermata diversa, vedere qui