# Bedrade verbinding

1. Druk op de knop Instellingen (Setup) (A).

2. U hebt een Ethernet-kabel nodig (afzonderlijk verkrijgbaar).

3. Verwijder het kapje (B) van de poort linksachter op de printer.

4. Verbindt de printer en een netwerkapparaat (router en dergelijke) met een Ethernet-kabel (C).

   Niet verbinden met een andere poort.

5. Gebruik de knop of (D) om Apparaatinstellingen (Device settings) te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

6. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) en druk op de knop OK.

7. Selecteer Bedraad LAN (Wired LAN) en druk op de knop OK.

8. Selecteer Bedr. LAN in-/uitsch. (Enab./dis. wired LAN) en druk op de knop OK.

9. Selecteer Actief (Enable) en druk op de knop OK.

10. Als het onderstaande scherm wordt weergegeven, drukt u op de knop OK.

    Als het volgende scherm niet wordt weergegeven, gaat u verder met de volgende stap.

11. Druk op de knop KOPIËREN (COPY) (E).

    Het instellen van de netwerkverbinding is nu voltooid.

12. Keer terug naar de toepassingssoftware en ga door met de installatie.

    Klik op het in de taakbalk (taskbar) en volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.