# Pojmovnik

- Funkcija DHCP
- Izravna veza
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP adresa
- IPv4
- MAC adresa
- Filtriranje MAC adrese
- Mreža
- Priključak
- Usmjerivač
- SSID
- Emitiranje SSID-a
- Skriveni način
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP ključ
- WEP broj ključa
- Wi-Fi
- Žična veza
- Bežični usmjerivač
- WPA
- WPA2
- WPS

Funkcija DHCP
  Funkcija koja automatski dodjeljuje potrebne podatke (IP adresu, itd.), računalima, pisačima ili drugim uređajima povezanim na mrežu.
Izravna veza
  Način povezivanja pisača s računalom ili drugim uređajima izravnom vezom bez uporabe bežičnog usmjerivača.
IEEE802.11a
  Međunarodni standard za bežično umrežavanje koji radi u frekvencijskom pojasu od 5,2 GHz; omogućuje komunikaciju pri maksimalnoj brzini prijenosa od 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  Međunarodni standard za bežično umrežavanje koji radi u frekvencijskom pojasu 5 GHz; omogućuje komunikaciju pri maksimalnoj brzini prijenosa od 6,93 Gbps.
  Standard koji je zamijenio IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Međunarodni standard za bežično umrežavanje koji radi u frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz; omogućuje komunikaciju pri maksimalnoj brzini prijenosa od 11 Mbps.
IEEE802.11g
  Međunarodni standard za bežično umrežavanje koji radi u frekvencijskom pojasu 2,4 GHz; omogućuje komunikaciju pri maksimalnoj brzini prijenosa od 54 Mbps.
  Kompatibilno s IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Međunarodni standard za bežično umrežavanje koji radi u frekvencijskim pojasima 2,4 GHz i 5 GHz; omogućuje komunikaciju pri maksimalnoj brzini prijenosa od 600 Mbps.
  Kompatibilnost s IEEE802.11b/g postiže se u frekvencijskom pojasu 2,4 GHz.
IP adresa
  Numerička identifikacija koja se dodjeljuje svakom računalu ili mrežnom uređaju spojenom na mrežu.
IPv4
  Internetski protokol za upravljanje IP adresama.
  IPv4 adrese se automatski dodjeljuju komunikacijskim uređajima, kao što su računala spojena na mrežu.
MAC adresa
  Jedinstveni broj koji se dodjeljuje svakom uređaju na mreži.
Filtriranje MAC adrese
  Funkcija blokiranja pristupa neovlaštenim uređajima spremanjem MAC adresa.
Mreža
  Sustav za razmjenu informacija između računala koja su međusobno povezana. Internet je vrsta mreže.
Priključak
  Utičnica u koju se može umetnuti USB ili Ethernet kabel.
Usmjerivač
  Uređaj koji ima ulogu mosta ili uspostavlja komunikaciju između uređaja (računala, pisača itd.) na mreži.
SSID
  Naziv kojim se identificira bežični usmjernik u bežičnoj mreži.
Emitiranje SSID-a
  Periodični prijenos signala bežičnog usmjernika koji otkriva njezin SSID.
Skriveni način
  Funkcija koja sprječava da SSID bežičnog usmjernika bude vidljiv na drugim bežičnim mrežnim uređajima.
TKIP
  Enkripcijski standard, periodično obnavljanje enkripcijskog ključa sprječava druge da ga dekriptiraju.
USB
  Standard za povezivanje perifernih uređaja (pisača itd.) s računalom.
WCN
  Funkcija za jednostavno konfiguriranje postavki bežične veze unosom PIN koda. (WCN-NET) WCN znači Windows Connect Now.
WEP
  Sigurnosni protokol standarda IEEE802.11.
WEP ključ
  Enkripcijski ključ koji se rabi u WEP.
WEP broj ključa
  Odaberite između WEP ključa 1 do WEP ključa 4. Odaberite WEP broj ključa koji odgovara odabranom za bežični usmjernik s kojom se želite povezati.
Wi-Fi
  Naziv robne marke za proizvode koji su prošli Wi-Fi testove interoperabilnosti tvrtke Alliance. Vaš pisač ima Wi-Fi certifikat. Isto se tako može odnositi na LAN (lokalna mreža) za koju nisu potrebni kabeli.
Žična veza
  Mreža koja za povezivanje zahtijeva Ethernet kabel.
Bežični usmjerivač
  Uređaj koji djeluje kao most pri uspostavljanju bežične mreže.
WPA
  Sigurnosni protokol za bežične mreže s poboljšanom sigurnošću u odnosu na WEP.
WPA2
  Sigurnosni protokol za bežične mreže. To je nova verzija WPA.
WPS
  Standard za jednostavno povezivanje bežičnih uređaja i postavljanje sigurnosnih postavki. Raspoloživi su Način pritiskom na tipku i Način s PIN kodom. WPS znači Wi-Fi Protected Setup.