# Riešenie problémov –WPS (kód PIN)–

# Zobrazí sa hlásenie „Kódy PIN sa nezhodujú <Pozrite si príručku.>“.

Táto obrazovka sa zobrazí v prípade, ak sa nastavenie pomocou protokolu WPS nedokončilo do určeného času.

1. Kontrola č. 1 Znova vykonajte nastavenie a v bezdrôtovom smerovači zadajte nový kód PIN uvedený na obrazovke.

2. Kontrola č. 2 Vynulujte chybu a zopakujte nastavenie tlačiarne.

   Stlačte tlačidlo OK.

   - Zopakujte pripojenie WPS (kód PIN)

3. Kontrola č. 3 Je bezdrôtový smerovač zapnutý?

   Ak už je napájanie zapnuté, vypnite ho a znova zapnite.

   Na nasledujúcu obrazovku tejto príručky prejdite až po zapnutí napájania. Pripojenie bezdrôtového smerovača bude dočasne vypnuté.