# Устранение неполадок (Подключ. вручную)

# Отображается сообщение «Не удалось подключиться к марш. беспров. сети <См. рук-во>», когда выбран протокол защиты WEP

1. Проверка 1 Проверьте введенный пароль для маршрутизатора беспроводной сети.

2. Проверка 2 Проверьте используемый номер ключа WEP.

   При использовании номера ключа WEP 2, 3 или 4 поменяйте на 1 значение номера ключа WEP, установленное на маршрутизаторе беспроводной сети, после чего повторите попытку установки беспроводного соединения.

3. Проверка 3 Сбросьте ошибку, а затем повторите настройку принтера.

   Нажмите кнопку OK.

   - Исправьте настройку Подключ. вручную

   При установке соединения без изменения параметров маршрутизатора беспроводной сети выберите номер WEP-ключа, указав параметры беспроводного соединения непосредственно в принтере.

   - Настройка вручную

   Подробные сведения об изменении номера ключа WEP для маршрутизатора беспроводной сети см. в руководстве маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.

4. Проверка 4 Проверьте параметры маршрутизатора беспроводной сети.

   Если функция DHCP маршрутизатора беспроводной сети выключена, включите ее и повторите настройку беспроводного соединения.

   - Исправьте настройку Подключ. вручную

5. Проверка 5 Проверьте WEP-ключ маршрутизатора беспроводной сети.

   Если используется маршрутизатор беспроводной сети, который автоматически создает ключи WEP, проверьте ключ WEP (шестнадцатеричный), созданный маршрутизатором беспроводной сети автоматически, а затем введите его в принтер.

   - Исправьте настройку Подключ. вручную

6. Проверка 6 Проверьте параметры фильтрации MAC-адресов.

   Если на маршрутизаторе беспроводной сети включена фильтрация MAC-адресов, измените параметры для принятия MAC-адреса принтера.

   Для проверки MAC-адреса принтера выполните следующие действия.

   1. Нажмите кнопку Настройка (Setup).
   2. С помощью кнопки или выберите пункт Парам. устройствa (Device settings) и нажмите кнопку OK.
   3. Выберите пункт Настройки сети (LAN settings) и нажмите кнопку OK.
   4. Выберите Печать свед. о сети (Print LAN details) и нажмите кнопку OK.
   5. Проверьте MAC address of wireless LAN в напечатанных сведениях о сети.
   - Исправьте настройку Подключ. вручную

   Если на маршрутизаторе беспроводной сети выключена фильтрация MAC-адресов, настройте параметры беспроводного подключения еще раз.

   - Исправьте настройку Подключ. вручную

   Информацию о проверке или изменении параметров маршрутизатора беспроводной сети см. в руководстве маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.