# Ročna nastavitev

1. Vnesite ime brezžičnega usmerjevalnika (SSID). Vnos besedila razlikuje med malimi in velikimi črkami.

   Za navodila o tem, kako vnesti znake ali spremeniti njihovo vrsto, kliknite »Vnos besedila« (odpre se v novem oknu).

   Če ne poznate imena brezžičnega usmerjevalnika, glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.

2. Po vnosu preverite, ali je ime brezžičnega usmerjevalnika (SSID) pravilno, nato pa pritisnite gumb OK in ga pridržite vsaj dve sekundi.

3. Izberite Da (Yes) in pritisnite gumb OK.

4. Izberite varnostni protokol, nastavljen v brezžičnem usmerjevalniku, in pritisnite gumb OK.

   Če se na zaslonu tiskalnika prikaže sporočilo »Povezava vzpostavljena (Connected)«, omrežje ne zahteva vnosa gesla. V naslednjem koraku izberite »Onemogoči (Disable)« in nadaljujte nastavitev.

   Če se prikaže drug zaslon, glejte »Odpravljanje težav«.

5. Izberite varnostni protokol, nastavljen v brezžičnem usmerjevalniku.

   - Onemogoči
   - WEP
   - WPA/WPA2