# Solução de Problemas -Conexão manual-

# "Falha na conexão ao roteador sem fio <Consulte o manual>" aparece quando o protocolo de segurança é WEP

1. Verificação 1 Verifique se a senha inserida para o roteador sem fio está correta.

2. Verificação 2 Verifique o número da chave WEP que você está usando.

   Ao usar a chave WEP número 2, 3 ou 4, altere o número da chave WEP definido no roteador sem fio para 1 e, em seguida, refaça a conexão sem fio.

3. Verificação 3 Redefina o erro e, em seguida, refaça a configuração da impressora.

   Pressione o botão OK.

   - Refaça a Conexão manual

   Ao estabelecer uma conexão sem alterar as configurações do roteador sem fio, selecione um número da chave WEP inserindo as configurações de conexão sem fio diretamente na impressora.

   - Configuração manual

   Para obter detalhes sobre a alteração do número da chave WEP do roteador sem fio, consulte o manual do roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.

4. Verificação 4 Verifique as configurações do roteador sem fio.

   Se a função DHCP do roteador sem fio estiver desativada, ative-a e refaça as configurações da conexão sem fio.

   - Refaça a Conexão manual

5. Verificação 5 Verifique a chave WEP do roteador sem fio.

   Se você estiver usando um roteador sem fio que cria automaticamente chaves WEP, verifique a chave WEP (hexadecimal) criada automaticamente pelo roteador sem fio e insira-a na impressora.

   - Refaça a Conexão manual

6. Verificação 6 Verifique as configurações de filtro de endereço MAC.

   Se a filtragem do endereço MAC estiver ativada no roteador sem fio, altere as configurações para aceitar o endereço MAC da impressora.

   Para verificar o endereço MAC da impressora, siga estas etapas.

   1. Pressione o botão Configuração (Setup).
   2. Use o botão ou para selecionar Conf.dispositivo (Device settings) e pressione o botão OK.
   3. Selecione Config. da LAN (LAN settings) e pressione o botão OK.
   4. Selecione Impr. detalhes LAN (Print LAN details) e pressione o botão OK.
   5. Verifique MAC address of wireless LAN dos detalhes da LAN impressa.
   - Refaça a Conexão manual

   Quando a filtragem do endereço MAC estiver desativada no roteador sem fio, defina as configurações de conexão sem fio novamente.

   - Refaça a Conexão manual

   Para obter detalhes sobre a verificação ou a alteração das configurações do roteador sem fio, consulte o manual do roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.