# Felsöka -Manuell anslutning-

# "Kunde inte ansluta till den trådlösa routern <Se handbok>" visas när säkerhetsprotokollet är WPA/WPA2

1. Kontroll1 Kontrollera att lösenordet som anges för den trådlösa routern är korrekt.

## Om det inte är några problem med lösenordet

1. Kontroll2 Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern.

   Om den trådlösa routerns DHCP-funktion är avstängd sätter du på den och gör om inställningarna för trådlös anslutning.

2. Kontroll3 Återställ felmeddelandet och gör sedan om inställningarna för skrivaren.

   Tryck på OK.

   - Gör om Manuell anslutning

3. Kontroll4 Kontrollera inställningarna för filtrering av MAC-adresser.

   Om filtrering av MAC-adresser är aktiverad på den trådlösa routern ändrar du inställningarna så att skrivarens MAC-adress accepteras.

   Kontrollera skrivarens MAC-adress genom att följa dessa steg.

   1. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
   2. Använd - eller -knappen för att välja Enhetsinställningar (Device settings) och tryck på OK.
   3. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
   4. Välj Skriv ut LAN-info (Print LAN details) och tryck på OK.
   5. Kontrollera MAC address of wireless LAN i den utskrivna LAN-informationen.
   - Gör om Manuell anslutning

4. Kontroll5 Kontrollera inställningarna för den trådlösa routerns säkerhetsprotokoll (krypteringsmetod).

   Om den trådlösa routern är inställd på kommunikation med endast IEEE802.11n-standarden och kryptering är inställd på WEP eller TKIP ändrar du antingen krypteringstandarden till något annat än WEP och TKIP eller så ändrar du kommunikationsstandarden och gör sedan om inställningarna för den trådlösa anslutningen.

   Om krypteringsstandarden är inställd på WEP eller TKIP kan inte IEEE802.11n användas som kommunikationsstandard.

   - Gör om Manuell anslutning

   Mer information om hur du kontrollerar eller ändrar inställningarna för den trådlösa routern finns i handboken till den trådlösa routern. Du kan även kontakta enhetens tillverkaren.