# Seadistusjuhend
- G6000 series -

# Wi-Fi-ühendus

Häälestage printer, järgides allolevaid juhiseid.

1. Veenduge, et printer on enne juhtmeta ühenduse seadistust sisse lülitatud.

   Kui toide on sisse lülitatud, siis märgutuli Sisse (ON) (A) põleb või vilgub.

   - Märkused Wi-Fi-ühenduse kohta(Kuvatakse uues aknas)

   Tähtis!

   - Kui printer teostab puhastamist, prindipea joondamist või muid toiminguid, oodake enne seadistuse alustamist toimingu lõppemist.

2. Kui kuvatakse allolev ekraan, vajutage nuppu Stopp (Stop) (B).

   Kui järgmine kuva ei avane, jätkake järgmisest juhisest.

3. Vajutage nuppu Seadistus (Setup) (C).

4. Vajutage nuppu või (D), et valida Wi-Fi häälestus (Wi-Fi setup), ja vajutage nuppu OK.