# Guía de configuración
- G6000 series -

# Conexión directa

Siga el procedimiento que se indica a continuación para configurar una impresora.

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida antes de iniciar la configuración de conexión inalámbrica.

   Si la alimentación está encendida, la lámpara ACTIVADO (ON) (A) se encenderá o parpadeará.

   - Notas acerca de la conexión Wi-Fi(Aparece en una nueva ventana)

   Importante

   - Si la impresora está llevando a cabo la limpieza, el alineamiento del cabezal de impresión o cualquier otro proceso, espere a que acabe antes de iniciar la configuración.

2. Seleccione la pantalla que aparece en la pantalla de la impresora.

- Cuando aparezca la pantalla de la izquierda, consulte esta información

- Cuando aparezca la pantalla de la izquierda, consulte esta información

- Si aparece una pantalla distinta, consulte aquí