# Configurare manuală

1. Introduceţi numele ruterului wireless (SSID). Introducerea textului este sensibilă la litere mari şi mici.

   Pentru modul de introducere a caracterelor şi modul de modificare a tipului de caractere, consultaţi "Introducerea textului” (apare într-o fereastră nouă).

   Dacă nu ştiţi numele ruterului wireless, consultaţi manualul ruterului wireless sau contactaţi producătorul acestuia.

2. După introducere, asiguraţi-vă că numele ruterului wireless (SSID) este corect, apoi ţineţi apăsat butonul OK timp de cel puţin două secunde.

3. Selectaţi Da (Yes) şi apăsaţi butonul OK.

4. Selectaţi protocolul de securitate setat pe ruterul wireless şi apăsaţi butonul OK.

   Dacă apare „Conectat (Connected)”, reţeaua nu necesită o parolă. Selectaţi „Dezactivare (Disable)” la pasul următor şi continuaţi cu configurarea.

   Dacă apare un alt ecran, consultaţi „Depanarea”.

5. Selectaţi protocolul de securitate setat la ruterul wireless.

   - Dezactivare
   - WEP
   - WPA/WPA2