# Manuelt oppsett – WEP –

1. Velg WEP-nøkkelnummeret som skal brukes, og trykk på OK-knappen.

2. Angi passordet. Det skilles mellom små og store bokstaver i teksten som angis.

   Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver inn tegn og hvordan du endrer tegntypen, kan du se "Inntasting av tekst" (vises i et nytt vindu).

   Hvis du ikke kjenner til passordet for den trådløse ruteren, kan du slå opp i brukerveiledningen til ruteren, eller du kan kontakte produsenten.

3. Når du har skrevet inn teksten, trykker du på og holder inne OK-knappen i minst to sekunder.

4. Velg Ja (Yes), og trykk på OK-knappen.

5. Når skjermbildet nedenfor vises, trykker du på OK-knappen.

   Hvis det vises et annet skjermbilde, finner du mer om dette i avsnittet "Søke feil".

6. Trykk på KOPIER (COPY)-knappen (A).

   Oppsettet av nettverkstilkobling er nå fullført.

7. Returner til programvaren, og fortsett med installeringen.

   Klikk på i oppgavelinjen (taskbar), og følg skjerminstruksjonene for å fortsette oppsettet.