# Žična veza

1. Odaberite Žični LAN (Wired LAN) i pritisnite gumb U redu (OK).

2. Odaberite Da (Yes) i pritisnite gumb U redu (OK).

3. Trebat će vam mrežni kabel (prodaje se zasebno).

4. Skinite kapicu (A) s ulaza koji se nalazi s lijeve strane na stražnjoj strani pisača.

5. Povežite pisač i mrežni uređaj (usmjerivač itd.) mrežnim kabelom (B).

   Ne priključujte ni s jednim drugim priključkom.

6. Pritisnite gumb U redu (OK).

7. Pritisnite gumb U redu (OK).

8. Vratite se na softverski program i nastavite s instalacijom.

   Kliknite u programskoj traci (taskbar), a zatim slijedite upute na zaslonu računala da biste nastavili s postavljanjem.