# Risoluzione dei problemi -Impostaz. manuale-

# Viene visualizzato "Imp. rilevare router immesso direttam. <Vedere manuale>"

1. Controllo1 Il router wireless è acceso?

   Se è già acceso, spegnerlo e riaccenderlo.

   Non passare alla schermata successiva di questa guida finché è acceso. La connessione al router wireless verrà temporaneamente disabilitata.

   Premere il pulsante OK per assicurarsi che il nome del router wireless (SSID) sia corretto, quindi premere nuovamente il pulsante OK.

   - Torna alla procedura

## Se il router wireless non viene ancora rilevato

1. Controllo2 Verificare che il nome del router wireless (SSID) immesso sia corretto.

2. Controllo3 Il router wireless e la stampante sono installati in uno spazio aperto dove è possibile stabilire una comunicazione wireless?

3. Controllo4 Il router wireless funziona in IEEE802.11n, IEEE802.11g o IEEE802.11b?

   Premere il pulsante OK per assicurarsi che il nome del router wireless (SSID) sia corretto, quindi premere nuovamente il pulsante OK.

   - Torna alla procedura

4. Controllo5 Controllare le impostazioni del router wireless.

   Se una trasmissione SSID (ad esempio, una connessione "QUALSIASI") è disattivata oppure è stata attivata la modalità di mascheramento nel router wireless, attivare la trasmissione SSID oppure disattivare la modalità di mascheramento.

   Selezionare Cerca ancora (Search again) e premere il pulsante OK per effettuare nuovamente la ricerca del router wireless.

   - Torna alla procedura

5. Controllo6 Controllare le impostazioni del protocollo di protezione del router wireless (metodo di criptazione).

   Se è impostato "WPA/WPA2 Enterprise", modificarlo in "WPA/WPA2 Personale" sul router wireless. Questa stampante non supporta il protocollo "WPA/WPA2 Enterprise."

   - Immettere direttamente il nome del router wireless di nuovo

   Per informazioni su come modificare il protocollo di protezione (standard di crittografia) utilizzato dal router wireless, vedere il manuale fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.