# Felsöka -Manuell anslutning-

# "Kunde inte ansluta till den trådlösa routern <Se handbok>" visas när säkerhetsprotokollet är WEP

1. Kontroll1 Kontrollera att lösenordet som anges för den trådlösa routern är korrekt.

2. Kontroll2 Kontrollera WEP-nyckelnumret som du använder.

   När du använder WEP-nyckelnummer 2, 3 eller 4, ändra WEP-nyckelnumret som är inställt på den trådlösa routern till 1 och gör sedan om den trådlösa anslutningen.

3. Kontroll3 Återställ felmeddelandet och gör sedan om inställningarna för skrivaren.

   Tryck på OK.

   - Gör om Manuell anslutning

   När du skapar en anslutning utan att ändra inställningarna för den trådlösa routen väljer du ett WEP-nyckelnummer genom att ange inställningarna för trådlös anslutning direkt i skrivaren.

   - Manuella inställn.

   För mer information om hur du ändrar den trådlösa routerns WEP-nyckelnummer, se handboken för den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren.

4. Kontroll4 Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern.

   Om den trådlösa routerns DHCP-funktion är avstängd sätter du på den och gör om inställningarna för trådlös anslutning.

   - Gör om Manuell anslutning

5. Kontroll5 Kontrollera den trådlösa routerns WEP-nyckel.

   Om du använder en trådlös router som automatiskt skapar WEP-nycklar kontrollerar du WEP-nyckeln (hexadecimal) som den trådlösa routern har skapat automatiskt och anger sedan den på skrivaren.

   - Gör om Manuell anslutning

6. Kontroll6 Kontrollera inställningarna för filtrering av MAC-adresser.

   Om filtrering av MAC-adresser är aktiverad på den trådlösa routern ändrar du inställningarna så att skrivarens MAC-adress accepteras.

   Kontrollera skrivarens MAC-adress genom att följa dessa steg.

   1. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
   2. Använd - eller -knappen för att välja Enhetsinställningar (Device settings) och tryck på OK.
   3. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
   4. Välj Skriv ut LAN-info (Print LAN details) och tryck på OK.
   5. Kontrollera MAC address of wireless LAN i den utskrivna LAN-informationen.
   - Gör om Manuell anslutning

   Om filtrering för MAC-adresser är inaktiverat på den trådlösa routern ska du konfigurera inställningarna för trådlös anslutning igen.

   - Gör om Manuell anslutning

   Mer information om hur du kontrollerar eller ändrar inställningarna för den trådlösa routern finns i handboken till den trådlösa routern. Du kan även kontakta enhetens tillverkaren.