# Configurare manuală -WEP-

1. Selectaţi numărul de cheie WEP de utilizat şi apăsaţi butonul OK.

2. Introduceţi parola. Introducerea textului este sensibilă la litere mari şi mici.

   Pentru modul de introducere a caracterelor şi modul de modificare a tipului de caractere, consultaţi "Introducerea textului” (apare într-o fereastră nouă).

   Dacă nu ştiţi parola pentru ruterul wireless, consultaţi manualul ruterului wireless sau contactaţi producătorul acestuia.

3. După introducere, ţineţi apăsat butonul OK timp de cel puţin două secunde.

4. Selectaţi Da (Yes) şi apăsaţi butonul OK.

5. Când apare ecranul de mai jos, apăsaţi butonul OK.

   Dacă apare un alt ecran, consultaţi „Depanarea”.

6. Apăsaţi butonul COPIERE (COPY) (A).

   Configurarea conexiunii de reţea este acum finalizată.

7. Reveniţi la software-ul aplicaţiei şi continuaţi cu instalarea.

   Faceţi clic pe din bara de activităţi (taskbar) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a continua cu configurarea.