# Pripojenie pomocou protokolu WPS (kód PIN)

1. Vyberte možnosť Ďalšie nastavenie (Other setup) a stlačte tlačidlo OK.

2. Vyberte možnosť WPS (kód PIN) (WPS (PIN code)) a stlačte tlačidlo OK.

3. V nastavovaní kódu PIN na bezdrôtovom smerovači pokračujte podľa pokynov na obrazovke počítača.

4. Po zobrazení obrazovky znázornenej nižšie stlačte tlačidlo OK.

   Ak sa zobrazí iná obrazovka, pozrite si časť „Riešenie problémov“.

5. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY) (A).

   Nastavenie sieťového pripojenia sa dokončilo.

6. Vráťte sa do softvérovej aplikácie a pokračujte v inštalácii.

   Kliknite na na paneli úloh (taskbar) a pokračujte v nastavovaní podľa pokynov na obrazovke počítača.