# Tapnite zaslon Izbira omrežja (SSID).

Če povezava med tiskalnikom in brezžičnim usmerjevalnikom ni mogoče vzpostaviti samodejno, se prikaže zaslon Izbira omrežja (SSID) (Select Network (SSID)).

Uporabite naslednji postopek za povezavo tiskalnika in brezžičnega usmerjevalnika.

1. Na seznamu Ime omrežja (SSID): (Network Name (SSID):) izberite ime omrežja (SSID) brezžičnega usmerjevalnika, s katerim se želite povezati.

   Če vaš brezžični usmerjevalnik ni prikazan na seznamu, upoštevajte navodila v razdelku Brezžični usmerjevalnik ni na seznamu imen omrežij (SSID).

2. Kliknite Naprej (Next).

   Če ne uporabljate šifriranja, naslednji koraki niso potrebni.

3. V polje Geslo: (Password:) vnesite geslo za brezžični usmerjevalnik.

   Vnesite želeni znak. Vnos znakov razlikuje med malimi in velikimi črkami.

   Če uporabljate povezavo WEP, nastavite tudi ID ključa WEP: (WEP Key ID:).

4. Kliknite Naprej (Next).

## Brezžični usmerjevalnik ni na seznamu imen omrežij (SSID)

Če vaš brezžični usmerjevalnik ni na seznamu Ime omrežja (SSID): (Network Name (SSID):) (če je na primer nastavljen neopazni način), upoštevajte spodnja navodila za dodajanje brezžičnega usmerjevalnika.

1. Na seznamu Ime omrežja (SSID): (Network Name (SSID):) izberite Druga omrežja (Other networks).

2. Kliknite Naprej (Next).

3. V polje Ime omrežja (SSID): (Network Name (SSID):) vnesite ime omrežja (SSID).

4. Na seznamu Vrsta šifriranja: (Encryption Type:) izberite protokol.

   Če ne uporabljate šifriranja, izberite Ne uporabi (Do not use) in nadaljujte na 6. koraku.

   Če uporabljate povezavo WEP, nastavite tudi možnosti Dolžina ključa WEP: (WEP Key Length:), Oblika ključa WEP: (WEP Key Format:) in ID ključa WEP: (WEP Key ID:).

5. Vnesite geslo za brezžični usmerjevalnik.

6. Kliknite Naprej (Next).

Opomba

- Geslo se lahko imenuje tudi varnostni ključ.
- Več informacij o privzetih vrednosti za ime omrežja (SSID) in geslo ter o tem, kako preverite trenutno nastavljene vrednosti, je v priročniku, ki ste ga dobili z brezžičnim usmerjevalnikom.
- Za ime omrežja (SSID) so prikazani SSID-ji v 2,4 GHz pasu. Če vaš tiskalnik podpira 5 GHz frekvenčni pas, so prikazani tudi SSID-ja za 5 GHz frekvenčni pas.