# Søke feil – Manuell tilkobling –

# "Tilkobling til den trådløse ruteren mislyktes <Se veiledning>" vises hvis Sikkerhetsprotokoll er satt til WEP

1. Kontroll 1 Kontroller at det angitte passordet for den trådløse ruteren er riktig.

2. Kontroll 2 Kontroller WEP-nøkkelnummeret du bruker.

   Når du bruker WEP-nøkkelnummer 2, 3 eller 4, endrer du WEP-nøkkelnummeret på den trådløse ruteren til 1 og konfigurerer deretter den trådløse tilkoblingen på nytt.

3. Kontroll 3 Tilbakestill feilen og utfør oppsettet av skriveren på nytt.

   Trykk på OK-knappen.

   - Utfør Manuell tilkobling på nytt

   Hvis du oppretter en tilkobling uten å endre innstillingene for den trådløse ruteren, velger du et WEP-nøkkelnummer ved å angi innstillinger for trådløs tilkobling direkte på skriveren.

   - Manuelt oppsett

   Du finner mer informasjon om hvordan du kan endre innstillingene for WEP-nøkkelnummeret til den trådløse ruteren i brukerveiledningen til ruteren, eller du kan kontakte produsenten.

4. Kontroll 4 Kontroller innstillingene til den trådløse ruteren.

   Hvis DHCP-funksjonen i den trådløse ruteren er deaktivert, må du aktivere den og konfigurere den trådløse tilkoblingen på nytt.

   - Utfør Manuell tilkobling på nytt

5. Kontroll 5 Kontroller WEP-nøkkelen for den trådløse ruteren.

   Hvis du bruker en trådløs ruter som oppretter WEP-nøkler automatisk, må du kontrollere WEP-nøkkelen (hexadesimal) og taste den inn på skriveren.

   - Utfør Manuell tilkobling på nytt

6. Kontroll 6 Kontroller innstillingene for MAC-adressefiltrering.

   Hvis MAC-adressefiltrering er aktivert på den trådløse ruteren, må du endre innstillingene slik at skriverens MAC-adresse blir godkjent.

   Hvis du vil kontrollere skriverens MAC-adresse, kan du følge disse trinnene.

   1. Trykk på knappen Oppsett (Setup).
   2. Bruk eller -knappen for å velge Enhetsinnstillinger (Device settings), og trykk på OK-knappen.
   3. Velg LAN-innstillinger (LAN settings), og trykk på OK-knappen.
   4. Velg Skriv ut LAN-det. (Print LAN details), og trykk på OK-knappen.
   5. Kontroller MAC address of wireless LAN i de utskrevne LAN-detaljene.
   - Utfør Manuell tilkobling på nytt

   Hvis MAC-adressefiltreringen er deaktivert på den trådløse ruteren, kan du konfigurere innstillingene for tilkoblingen på nytt.

   - Utfør Manuell tilkobling på nytt

   Hvis du vil vite mer om hvordan du kontrollerer eller endrer innstillingene for den trådløse ruteren, kan du se i manualen for den trådløse ruteren eller kontakte produsenten.