# Søke feil – WPA/WPA2 –

# "Tilkobling til den trådløse ruteren mislyktes <Se veiledning>" vises

1. Kontroll 1 Kontroller at det angitte passordet for den trådløse ruteren er riktig.

## Når det ikke er noen problemer med passordet

1. Kontroll 2 Kontroller innstillingene til den trådløse ruteren.

   Hvis DHCP-funksjonen i den trådløse ruteren er deaktivert, må du aktivere den og konfigurere den trådløse tilkoblingen på nytt.

2. Kontroll 3 Tilbakestill feilen og utfør oppsettet av skriveren på nytt.

   Trykk på OK-knappen.

   - Angi navnet på den trådløse ruteren direkte på nytt

3. Kontroll 4 Kontroller innstillingene for MAC-adressefiltrering.

   Hvis MAC-adressefiltrering er aktivert på den trådløse ruteren, må du endre innstillingene slik at skriverens MAC-adresse blir godkjent.

   Hvis du vil kontrollere skriverens MAC-adresse, kan du følge disse trinnene.

   1. Trykk på knappen Oppsett (Setup).
   2. Bruk eller -knappen for å velge Enhetsinnstillinger (Device settings), og trykk på OK-knappen.
   3. Velg LAN-innstillinger (LAN settings), og trykk på OK-knappen.
   4. Velg Skriv ut LAN-det. (Print LAN details), og trykk på OK-knappen.
   5. Kontroller MAC address of wireless LAN i de utskrevne LAN-detaljene.
   - Angi navnet på den trådløse ruteren direkte på nytt

4. Kontroll 5 Kontroller innstillingene for sikkerhetsprotokoll på den trådløse ruteren (krypteringsmetode).

   Hvis den trådløse ruteren er konfigurert til bare å kommunisere via IEEE802.11n-standarden og krypteringen er satt til WEP eller TKIP, må du endre enten krypteringsstandarden til noe annet enn WEP og TKIP eller endre kommunikasjonsstandarden, og deretter angi innstillinger for trådløs tilkobling på nytt.

   Hvis WEP eller TKIP er angitt som krypteringsstandard, kan ikke IEEE802.11n brukes som kommunikasjonsstandard.

   - Angi navnet på den trådløse ruteren direkte på nytt

   Hvis du vil vite mer om hvordan du kontrollerer eller endrer innstillingene for den trådløse ruteren, kan du se i manualen for den trådløse ruteren eller kontakte produsenten.