# Config. manuelle

1. Entrez le nom du routeur sans fil (SSID). La saisie de texte est sensible à la casse.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères et la modification du type de caractère, reportez-vous à « Saisie de texte » (affichage dans une nouvelle fenêtre).

   Si vous ne connaissez pas le nom de votre routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

2. Une fois la saisie terminée, vérifiez que le nom du routeur sans fil (SSID) est correct, puis appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes.

3. Sélectionnez Oui et appuyez sur le bouton OK.

4. Sélectionnez le protocole de sécurité défini sur le routeur sans fil et appuyez sur le bouton OK.

   Si le message « Connecté » apparaît, le réseau ne nécessite pas de mot de passe. Sélectionnez « Inactif » à l'étape suivante et poursuivez l'installation.

   Si un écran différent apparaît, reportez-vous à la rubrique « Dépannage ».

5. Sélectionnez le protocole de sécurité défini sur le routeur sans fil.

   - Désactiver
   - WEP
   - WPA/WPA2