# Koneksi Wi-Fi

Pilih metode koneksi di bawah ini.

- Koneksi manual

  Menghubungkan ke perute nirkabel menggunakan kata sandi

- Pengesetan manual

  Menghubungkan ke jaringan dengan memasukkan setelan perute nirkabel secara langsung pada pencetak

Metode Pengesetan manual(Manual setup) ditujukan untuk pengguna berpengalaman. Jika Anda tidak mahir dengan jaringan, pilih Koneksi manual(Manual connect).

Jika Anda menggunakan nomor kunci WEP 2, 3 atau 4, pilih Pengesetan manual(Manual setup).

- Menghubungkan menggunakan metode kode PIN WPS

  Koneksi nirkabel juga dapat diset dengan menggunakan metode kode PIN WPS

- Koneksi WCN

  Koneksi nirkabel juga dapat diset dengan menggunakan fungsi WCN (WCN-NET) pada Windows