# Glossario

- Funzione DHCP
- Connessione diretta
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Indirizzo IP
- IPv4
- Indirizzo MAC
- Filtro degli indirizzi MAC
- Rete
- Porta
- Router
- SSID
- Trasmissione SSID
- Modalità di mascheramento
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Chiave WEP
- Numero di chiave WEP
- Wi-Fi
- Connessione cablata
- Router wireless
- WPA
- WPA2
- WPS

Funzione DHCP
  Funzione che assegna automaticamente le necessarie informazioni (indirizzo IP e così via) ai computer, alle stampanti o agli altri dispositivi collegati alla rete.
Connessione diretta
  Un metodo per connettere la stampante a un computer o ad altri dispositivi direttamente senza utilizzare un router wireless.
IEEE802.11a
  Standard di connessione in rete wireless internazionale che utilizza la banda da 5,2 GHz; consente di comunicare con una velocità di trasferimento massima di 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  Standard di connessione in rete wireless internazionale che utilizza la banda da 5 GHz; consente di comunicare con una velocità di trasferimento massima di 6,93 Gbps.
  Successore di IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Standard di connessione in rete wireless internazionale che utilizza la banda da 2,4 GHz; consente di comunicare con una velocità di trasferimento massima di 11 Mbps.
IEEE802.11g
  Standard di connessione in rete wireless internazionale che utilizza la banda da 2,4 GHz; consente di comunicare con una velocità di trasferimento massima di 54 Mbps.
  Compatibile con IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Standard di connessione in rete wireless internazionale che utilizza la banda da 2,4 GHz e quella da 5 GHz; consente di comunicare con una velocità di trasferimento massima di 600 Mbps.
  Compatibile con IEEE802.11b/g nella banda da 2,4 GHz.
Indirizzo IP
  Identificativo numerico assegnato ai computer o ai dispositivi di rete connessi a una rete.
IPv4
  Protocollo Internet per la gestione dell'indirizzo IP.
  Gli indirizzi IPv4 vengono automaticamente assegnati ai dispositivi di comunicazione come i computer connessi a una rete.
Indirizzo MAC
  Numero univoco assegnato a ciascun dispositivo di rete.
Filtro degli indirizzi MAC
  Funzione per bloccare l'accesso ai dispositivi non autorizzati tramite salvataggio degli indirizzi MAC.
Rete
  Sistema di scambio di informazioni fra computer connessi fra loro. Internet è un tipo di rete. Internet è un tipo di rete.
Porta
  Una presa in cui è possibile inserire un cavo Ethernet o USB.
Router
  Dispositivo che mette in collegamento o in comunicazione diversi dispositivi (computer, stampanti e così via) sulla rete.
SSID
  Nome che identifica un router wireless utilizzato in una rete wireless.
Trasmissione SSID
  Trasmissione periodica di un segnale di un router wireless che rivela il proprio SSID.
Modalità di mascheramento
  Funzione che impedisce la visualizzazione dell'identificativo SSID del router wireless su altri dispositivi della rete wireless.
TKIP
  Standard di crittografia. Il rinnovo periodico delle chiavi di crittografia impedisce la decrittazione da parte di terzi.
USB
  Standard di connessione delle periferiche (stampanti e così via) a un computer.
WCN
  Funzione per configurare con facilità le impostazioni della connessione wireless semplicemente immettendo il codice PIN. (WCN-NET) WCN è l'acronimo di Connect Now di Windows.
WEP
  Protocollo di protezione utilizzato in IEEE802.11.
Chiave WEP
  Chiave di crittografia utilizzata in WEP.
Numero di chiave WEP
  Selezionare da chiave 1 WEP a chiave 4 WEP. Selezionare lo stesso numero di chiave WEP del router wireless a cui connettersi.
Wi-Fi
  Marchio attribuito solo ai prodotti che hanno superato i test di interoperabilità di Wi-Fi Alliance. La stampante è un prodotto certificato Wi-Fi. Potrebbe anche riferirsi a una LAN (Local Area Network) che non necessita di cavi.
Connessione cablata
  Una rete che richiede un cavo Ethernet per la connessione.
Router wireless
  Dispositivo che funge da ponte quando si stabilisce una rete wireless.
WPA
  Protocollo di protezione delle reti wireless, più sicuro rispetto a WEP.
WPA2
  Protocollo di protezione delle reti wireless. Si tratta di una nuova versione di WPA.
WPS
  Standard tramite il quale è possibile stabilire con facilità le connessioni fra dispositivi wireless e le impostazioni di protezione. Sono disponibili il metodo pulsante e quello con codice PIN. WPS è l'acronimo di Wi-Fi Protected Setup.