# Dépannage -Connexion manuelle-

# « Echec de la connexion au routeur sans fil <Cf. manuel> » s'affiche lorsque le protocole de sécurité est WEP

1. Contrôle 1 Vérifiez que le mot de passe entré pour le routeur sans fil est correct.

2. Contrôle 2 Vérifiez le numéro de clé WEP que vous utilisez.

   Si vous utilisez la clé WEP numérotée 2, 3 ou 4, changez le numéro de clé WEP défini sur le routeur sans fil à 1, puis reconfigurez la connexion sans fil.

3. Contrôle 3 Réinitialisez l'erreur, puis procéder à une nouvelle configuration de l'imprimante.

   Appuyez sur le bouton OK.

   - Procédez à une nouvelle Connexion manuelle

   Lors de l'établissement d'une connexion sans modifier les paramètres du routeur sans fil, sélectionnez un numéro de clé WEP en entrant les paramètres de connexion sans fil directement sur l'imprimante.

   - Config. manuelle

   Pour plus d'informations sur la modification du numéro de clé WEP du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

4. Contrôle 4 Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

   Si la fonction DHCP du routeur sans fil est désactivée, activez-la et reconfigurez les paramètres de connexion sans fil.

   - Procédez à une nouvelle Connexion manuelle

5. Contrôle 5 Vérifiez la clé WEP du routeur sans fil.

   Si vous utilisez un routeur sans fil qui créé automatiquement les clés WEP, vérifiez la clé WEP (hexadécimale) créée automatiquement par le routeur sans fil et entrez-la sur l'imprimante.

   - Procédez à une nouvelle Connexion manuelle

6. Contrôle 6 Vérifiez les paramètres de filtrage d'adresse MAC.

   Si le filtrage d'adresse MAC est activé sur le routeur sans fil, modifiez les paramètres de façon que l'adresse MAC de l'imprimante soit acceptée.

   Pour vérifier l'adresse MAC de l'imprimante, suivez la procédure ci-dessous.

   1. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).
   2. Utilisez le bouton ou pour sélectionner Param. périphérique et appuyez sur le bouton OK.
   3. Sélectionnez Paramètres réseau et appuyez sur le bouton OK.
   4. Sélectionnez Imp. info. param rés. et appuyez sur le bouton OK.
   5. Vérifiez l'MAC address of wireless LAN de la version imprimée des informations sur les paramètres réseau.
   - Procédez à une nouvelle Connexion manuelle

   Lorsque le filtrage d'adresse MAC est désactivé sur le routeur sans fil, configurez à nouveau les paramètres de connexion sans fil.

   - Procédez à une nouvelle Connexion manuelle

   Pour plus d'informations sur les procédures de vérification ou de modification des paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.