# Αντιμετώπιση προβλημάτων -Σύνδεση μη αυτόμ.-

# Εμφανίζεται το μήνυμα "Δ/Υ δρομολογ. που έχει εισαχθεί απευθείας. <Βλ. εγχειρίδιο>"

1. Έλεγχος 1 Ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος;

   Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί, απενεργοποιήστε την και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.

   Μην προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη του παρόντος οδηγού, εάν δεν ενεργοποιηθεί η παροχή ρεύματος. Η σύνδεση με τον ασύρματο δρομολογητή θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.

   Πατήστε το κουμπί OK για να βεβαιωθείτε ότι το όνομα του ασύρματου δρομολογητή (SSID) είναι σωστό και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί OK.

   - Επιστρέψτε στη διαδικασία

## Εάν ο εντοπισμός του ασύρματου δρομολογητή εξακολουθεί να μην είναι δυνατός

1. Έλεγχος 2 Είναι σωστό το όνομα του ασύρματου δρομολογητή (SSID) που καταχωρίσατε;

2. Έλεγχος 3 Ο ασύρματος δρομολογητής και ο εκτυπωτής έχουν εγκατασταθεί σε ανοιχτό χώρο όπου υπάρχει δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας;

3. Έλεγχος 4 Ο ασύρματος δρομολογητής λειτουργεί σε IEEE802.11n, IEEE802.11g ή IEEE802.11b;

   Πατήστε το κουμπί OK για να βεβαιωθείτε ότι το όνομα του ασύρματου δρομολογητή (SSID) είναι σωστό και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί OK.

   - Επιστρέψτε στη διαδικασία

4. Έλεγχος 5 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.

   Εάν έχει απενεργοποιηθεί η μετάδοση SSID (π.χ. σύνδεση "ANY") ή εάν έχει ενεργοποιηθεί η αόρατη λειτουργία στον ασύρματο δρομολογητή, ενεργοποιήστε τη μετάδοση SSID ή απενεργοποιήστε την αόρατη λειτουργία.

   Επιλέξτε Νέα αναζήτηση (Search again) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να επαναληφθεί η αναζήτηση του ασύρματου δρομολογητή.

   - Επιστρέψτε στη διαδικασία

5. Έλεγχος 6 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για το πρωτόκολλο ασφαλείας (μέθοδος κρυπτογράφησης) του ασύρματου δρομολογητή.

   Εάν έχει οριστεί η επιλογή "WPA/WPA2 Enterprise", αλλάξτε τη σε "WPA/WPA2 Personal" στον ασύρματο δρομολογητή. Σε αυτόν τον εκτυπωτή δεν υποστηρίζεται «WPA/WPA2 Enterprise».

   - Εισαγάγετε πάλι απευθείας το όνομα του ασύρματου δρομολογητή

   Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του πρωτοκόλλου ασφαλείας (πρότυπου κρυπτογράφησης) που χρησιμοποιείται στον ασύρματο δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.