# Manuálne nastavenie

1. Zadanie názvu bezdrôtového smerovača (SSID). Pri zadávaní textu sa rozlišujú veľké a malé písmená.

   Informácie o zadávaní znakov a zmene typu znakov nájdete v časti „Zadávanie textu“ (otvorí sa v novom okne).

   Ak názov bezdrôtového smerovača nepoznáte, pozrite si príručku bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.

2. Po zadaní skontrolujte správnosť názvu bezdrôtového smerovača (SSID) a potom stlačte a podržte tlačidlo OK aspoň 2 sekundy.

3. Vyberte položku Áno (Yes) a stlačte tlačidlo OK.

4. Vyberte protokol zabezpečenia nastavený na bezdrôtovom smerovači a stlačte tlačidlo OK.

   Ak sa na tlačiarni zobrazí správa „Pripojené (Connected)“, sieť nevyžaduje heslo. V ďalšom kroku vyberte možnosť „Zakázať (Disable)“ a pokračujte v nastavení.

   Ak sa zobrazí iná obrazovka, pozrite si časť „Riešenie problémov“.

5. Vyberte protokol zabezpečenia nastavený v bezdrôtovom smerovači.

   - Zakázať
   - WEP
   - WPA/WPA2