# Connessione cablata

1. Premere il pulsante Stop (A).

2. Selezionare LAN wired (Wired LAN) e premere il pulsante OK.

3. Selezionare Sì (Yes) e premere il pulsante OK.

4. È necessario utilizzare un cavo Ethernet (venduto separatamente).

5. Rimuovere il coperchietto (B) dalla porta posta a sinistra sul retro della stampante.

6. Collegare la stampante e un dispositivo di rete (router e così via) con un cavo Ethernet (C).

   Non collegarla ad alcuna altra porta.

7. Premere il pulsante OK.

8. Premere il pulsante OK.

9. Tornare al software dell'applicazione e continuare l'installazione.

   Fare clic su nella barra delle applicazioni (taskbar), quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per continuare l'impostazione.