# Sorun Giderme -El ile bağlantı-

# Kablosuz Yönlendiricisi Algılanmadı

1. Kontrol 1 Kablosuz yönlendiricisi açık mı?

   Önceden açıksa, kapatıp tekrar açın.

   Güç açılmadan bu kılavuzun sonraki ekranına ilerlemeyin. Kablosuz yönlendiricisi bağlantısı geçici olarak devre dışı bırakılacaktır.

2. Kontrol 2 Kablosuz yönlendiricisi adını ve kablosuz yönlendiricinizin parolasını kontrol edin.

   Kablosuz yönlendiricilerin adları 5 GHz ve 2,4 GHz frekansları için farklıdır.

   Kullanılacak kablosuz yönlendiricisi adını bulun ve yazıcı ekranında seçin.

   Yukarıdakileri kontrol edip Yeniden ara (Search again) öğesini seçtikten sonra OK düğmesine basıp kablosuz yönlendiriciyi yeniden arayın.

   - Yordama geri dönün

## Kablosuz yönlendiricisi hala algılanamadıysa

1. Kontrol 3 Kablosuz yönlendirici ve yazıcı, kablosuz iletişimin mümkün olduğu açık bir alanda mı kurulu?

2. Kontrol 4 Kablosuz yönlendiricisi IEEE802.11n, IEEE802.11g veya IEEE802.11b standardında mı çalışıyor?

   Yukarıdakileri kontrol edip Yeniden ara (Search again) öğesini seçtikten sonra OK düğmesine basıp kablosuz yönlendiriciyi yeniden arayın.

   - Yordama geri dönün

3. Kontrol 5 Kablosuz yönlendiricisinin ayarlarını kontrol edin.

   SSID yayını (ör. "TÜM" bağlantılar) devre dışı bırakılmış veya kablosuz yönlendiricide gizli modu etkinleştirilmişse, SSID yayınını etkinleştirin veya gizli modunu devre dışı bırakın.

   Kablosuz yönlendiriciyi tekrar aramak için Yeniden ara (Search again) öğesini seçin ve OK düğmesine basın.

   - Yordama geri dönün

   Kablosuz yönlendirici ayarlarını değiştirmeden bağlantı kuruyorsanız, Ynlndrc seçin (Select router) ekranında Ynlndrc dğrdn girişi (Router direct input) seçeneğini belirleyin. Kablosuz yönlendiricisi için kablosuz bağlantı ayarları doğrudan yazıcıya girilebilir.

   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını girin

4. Kontrol 6 Kablosuz yönlendiricisinin güvenlik protokolü (şifreleme yöntemi) ayarlarını kontrol edin.

   "WPA/WPA2 Kurumsal" olarak ayarlanmışsa, kablosuz yönlendiricide "WPA/WPA2 Kişisel" olarak değiştirin. Bu yazıcı, "WPA/WPA2 Kuruluş"'u desteklemez.

   - Yeniden El ile bağlantı yapın

   Kablosuz yönlendiricisi tarafından kullanılan güvenlik protokolünün (şifreleme standardı) değiştirilmesi ile ilgili ayrıntılar için kablosuz yönlendiricisi el kitabına bakın ya da üreticisiyle bağlantı kurun.