# Khắc phục sự cố -WEP-

# "Kết nối thất bại" xuất hiện

1. Kiểm tra 1 Kiểm tra cài đặt của bộ định tuyến không dây.

   Nếu chức năng DHCP của bộ định tuyến không dây tắt, hãy bật lại hoặc chỉ định địa chỉ IP của máy in (chỉ IPv4), rồi thực hiện lại cài đặt kết nối không dây. Ngoài ra, đảm bảo rằng số khóa WEP đã chọn và mật khẩu đã nhập chính xác.

## Khi chỉ định địa chỉ IP của máy in

Chỉ định địa chỉ IP của máy in như sau.

1. Nhấn nút Thiết lập(Setup).
2. Sử dụng nút hoặc để chọn Cài đặt thiết bị(Device settings) và nhấn nút OK.
3. Chọn Cài đặt mạng LAN(LAN settings) và nhấn nút OK.
4. Chọn Wi-Fi và nhấn nút OK.
5. Chọn Thiết lập thủ công(Manual setup) và nhấn nút OK.
6. Chọn Cài đặt TCP/IP(TCP/IP settings) và nhấn nút OK.
7. Chọn IPv4 và nhấn nút OK.
8. Nhấn nút OK.
9. Chọn Địa chỉ IP(IP address) và nhấn nút OK.
10. Chọn Thiết lập thủ công(Manual setup) và nhấn nút OK.

Thực hiện theo các chỉ dẫn trên màn hình để tiếp tục thiết lập.

Khi cài đặt hoàn tất, nhấn nút Thiết lập(Setup) rồi thực hiện lại kết nối không dây.

- Thực hiện lại Thiết lập thủ công

1. Kiểm tra 2 Khi chức năng DHCP hoạt động, nhập trực tiếp cài đặt kết nối không dây của bộ định tuyến không dây.

   - Nhập trực tiếp tên bộ định tuyến không dây

2. Kiểm tra 3 Khi không có vấn đề với số khóa WEP và mật khẩu, nhập trực tiếp tên bộ định tuyến không dây.

   - Nhập trực tiếp tên bộ định tuyến không dây

   Để tìm hiểu chi tiết về việc kiểm tra hoặc thay đổi các cài đặt bộ định tuyến không dây, xem hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến không dây hoặc liên hệ nhà sản xuất.