# Wi-Fi-ühendus

Valige allpool ühendusviis.

- Käsitsi ühendamine

  Juhtmeta ruuteriga ühenduse loomine, kasutades parooli

- Käsitsi häälestamine

  Võrguga ühendamine, sisestades juhtmeta ruuteri määrangud otse printerisse

Käsitsi häälestamine (Manual setup) on mõeldud kogenud kasutajatele. Kui te pole võrkudega tuttav, valige suvand Käsitsi ühendamine (Manual connect).

Kui kasutate WEP-võtit 2, 3 või 4, valige Käsitsi häälestamine (Manual setup).

- Ühenduse loomine WPS PIN-koodi meetodi abil

  Juhtmeta ühenduse saab häälestada ka WPS-i PIN-koodi meetodil

- WCN-ühendus

  Juhtmeta ühenduse saab operatsioonisüsteemis Windows luua ka WCN-funktsiooniga (WCN-NET)