# Ръчна настройка –WEP–

1. Изберете номера на WEP ключа, който искате да използвате, и натиснете бутона OK.

2. Въведете паролата. При въвеждането на текст главните и малките букви се различават.

   За начина на въвеждане на знаци и промяна на типа на знаците вижте "Въвеждане на текст" (показва се в нов прозорец).

   Ако не знаете паролата за вашия безжичен рутер, вижте ръководството за него или се свържете с производителя.

3. След въвеждането натиснете и задръжте бутона OK за поне две секунди.

4. Изберете Да (Yes) и натиснете бутона OK.

5. Когато се покаже екранът по-долу, натиснете бутона OK.

   Ако се покаже различен екран, вижте "Отстраняване на неизправности".

6. Натиснете бутона Копиране (COPY) (A).

   Настройката на мрежовата връзка вече е завършена.

7. Върнете се към приложния софтуер и продължете с инсталацията.

   Щракнете върху в лентата на задачите (taskbar) и следвайте инструкциите на екрана на компютъра, за да продължите с настройката.