# Parengimo instrukcija
- G6000 series -

# Paprastas prijungimas be laidų

Norėdami nustatyti spausdintuvą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prieš pradėdami belaidžio ryšio sąranką įsitikinkite, kad įjungtas spausdintuvas.

   Jei maitinimas įjungtas, įsižiebia arba mirksi lemputė Įjungti (ON) (A).

   - Pastabos apie „Wi-Fi“ ryšį(Rodoma naujame lange)

   Svarbu

   - Jei spausdintuve vykdomas valymo, spausdinimo galvutės lygiavimo ar kitas procesas, palaukite, kol bus užbaigtas procesas, tada pradėkite sąranką.

2. Pasirinkite spausdintuvo ekrane rodomą ekraną.

- Kai parodomas kairėje esantis ekranas, žr. čia

- Kai parodomas kairėje esantis ekranas, žr. čia

- Jei atidaromas kitas ekranas, žr. čia