# Устранение неполадок (WEP)

# Отображается сообщение «Не удалось подключ.»

1. Проверка 1 Проверьте параметры маршрутизатора беспроводной сети.

   Если функция DHCP маршрутизатора беспроводной сети выключена, включите ее или укажите для принтера IP-адрес (только IPv4), а затем повторите настройку беспроводного соединения. Кроме того, убедитесь в правильности выбранного номера ключа WEP и введенного пароля.

## При указании IP-адреса принтера

Задайте для принтера IP-адрес, как указано ниже.

1. Нажмите кнопку Настройка (Setup).
2. С помощью кнопки или выберите пункт Парам. устройствa (Device settings) и нажмите кнопку OK.
3. Выберите пункт Настройки сети (LAN settings) и нажмите кнопку OK.
4. Выберите Wi-Fi и нажмите кнопку OK.
5. Выберите Настройка вручную (Manual setup) и нажмите кнопку OK.
6. Выберите Параметры TCP/IP (TCP/IP settings) и нажмите кнопку OK.
7. Выберите IPv4 и нажмите кнопку OK.
8. Нажмите кнопку OK.
9. Выберите IP-адрес (IP address) и нажмите кнопку OK.
10. Выберите Настройка вручную (Manual setup) и нажмите кнопку OK.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить настройку.

Завершив настройку, нажмите кнопку Настройка (Setup), после чего повторите попытку установки беспроводного соединения.

- Еще раз введите имя маршрутизатора беспроводной сети напрямую

1. Проверка 2 Если функция DHCP включена, непосредственно введите параметры беспроводного соединения маршрутизатора беспроводной сети.

   - Еще раз введите имя маршрутизатора беспроводной сети напрямую

2. Проверка 3 При отсутствии проблем с номером ключа WEP и паролем непосредственно введите имя маршрутизатора беспроводной сети.

   - Еще раз введите имя маршрутизатора беспроводной сети напрямую

   Информацию о проверке или изменении параметров маршрутизатора беспроводной сети см. в руководстве маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.