# Αντιμετώπιση προβλημάτων -WPS (Κωδικός PIN)-

# Εμφανίζεται το μήνυμα «Οι κωδικοί PIN δεν ταιριάζουν. <Βλ. εγχειρίδιο>».

Η οθόνη αυτή εμφανίζεται στην περίπτωση που η ρύθμιση WPS δεν ολοκληρώθηκε εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

1. Έλεγχος 1 Επαναλάβετε τη ρύθμιση και ορίστε το νέο κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη για τον ασύρματο δρομολογητή.

2. Έλεγχος 2 Επαναφέρετε το σφάλμα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή.

   Πατήστε το κουμπί OK.

   - Επαναλάβετε τη σύνδεση WPS (Κωδικός PIN)

3. Έλεγχος 3 Ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος;

   Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί, απενεργοποιήστε την και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.

   Μην προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη του παρόντος οδηγού, εάν δεν ενεργοποιηθεί η παροχή ρεύματος. Η σύνδεση με τον ασύρματο δρομολογητή θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.