# Solución de problemas -Conexión manual-

# Se muestra "No se puede detectar router introducido <Ver manual>"

1. Comprobación 1 ¿Está encendido el router inalámbrico?

   Si ya está encendida, apáguela y vuelva a encenderla.

   No continúe con la pantalla siguiente de esta guía hasta que la alimentación esté encendida. La conexión al router inalámbrico se desactivará de forma temporal.

   Pulse el botón OK para confirmar que el nombre del router inalámbrico (SSID) es correcto y, a continuación, pulse el botón OK de nuevo.

   - Volver al procedimiento

## Si todavía no se detecta el router inalámbrico

1. Comprobación 2 ¿El nombre del router inalámbrico (SSID) introducido es correcto?

2. Comprobación 3 ¿Están instalados el router inalámbrico y la impresora en un espacio abierto en el que es posible la comunicación inalámbrica?

3. Comprobación 4 ¿Funciona el router inalámbrico en IEEE802.11n, IEEE802.11g o IEEE802.11b?

   Pulse el botón OK para confirmar que el nombre del router inalámbrico (SSID) es correcto y, a continuación, pulse el botón OK de nuevo.

   - Volver al procedimiento

4. Comprobación 5 Compruebe la configuración del router inalámbrico.

   Si la transmisión SSID (p. ej., "CUALQUIER" conexión) está desactivada o el modo sigiloso está activado en el router inalámbrico, active la transmisión SSID o desactive el modo sigiloso.

   Seleccione Buscar de nuevo (Search again) y, a continuación, pulse el botón OK para buscar de nuevo el router inalámbrico.

   - Volver al procedimiento

5. Comprobación 6 Compruebe la configuración del protocolo de seguridad (método de encriptación) del router inalámbrico.

   Si está establecido "WPA/WPA2 Empresa", cámbielo a "WPA/WPA2 Personal" en el router inalámbrico. Esta impresora no es compatible con "WPA/WPA2 Enterprise."

   - Introduzca directamente el nombre del router inalámbrico de nuevo

   Para obtener más información sobre cómo cambiar el protocolo de seguridad (estándar de encriptación) que emplea el router inalámbrico, consulte el manual de dicho dispositivo o póngase en contacto con el fabricante.