# Отстраняване на неизправности –Ръчно свързване–

# Показва се "Свързв. с безжичния рутер е неуспешно <Вж. ръководството>", когато протоколът за защита е WEP

1. Проверка 1 Проверете дали паролата, въведена за безжичния рутер, е правилна.

2. Проверка 2 Проверете номера на WEP ключа, който използвате.

   Когато използвате WEP ключ с номер 2, 3 или 4, променете на 1 номера на WEP ключа, зададен за безжичния рутер, след което настройте отново безжичната връзка.

3. Проверка 3 Нулирайте грешката и след това извършете отново настройка на принтера.

   Натиснете бутона OK.

   - Въведете директно името на безжичния рутер отново

   При осъществяване на връзка без промяна на настройките на безжичния рутер, изберете номер на WEP ключ чрез въвеждане на настройките за безжична връзка директно в принтера.

   - Ръчна настройка

   За подробности относно промяната на номера на WEP ключа на безжичния рутер вижте ръководството за него или се свържете с производителя.

4. Проверка 4 Проверете настройките на безжичния рутер.

   Ако DHCP функцията на безжичния рутер е изключена, включете я и извършете отново настройките за безжична връзка.

   - Въведете директно името на безжичния рутер отново

5. Проверка 5 Проверете WEP ключа на безжичния рутер.

   Ако използвате безжичен рутер, който автоматично създава WEP ключове, проверете автоматично създадения от безжичния рутер WEP ключ (шестнадесетичен), след което го въведете в принтера.

   - Въведете директно името на безжичния рутер отново

6. Проверка 6 Проверете настройките на филтриране по MAC адрес.

   Ако филтрирането по MAC адрес е включено на безжичния рутер, променете настройките, за да приемете MAC адреса на принтера.

   За да проверите MAC адреса на принтера, изпълнете следните стъпки.

   1. Натиснете бутона Настройки (Setup).
   2. С помощта на бутона или изберете Настр. на устр. (Device settings) и натиснете бутона OK.
   3. Изберете Настр. за LAN връз. (LAN settings) и натиснете бутона OK.
   4. Изберете Печат данни за LAN (Print LAN details) и натиснете бутона OK.
   5. Проверете MAC address of wireless LAN в отпечатаните подробности за LAN.
   - Въведете директно името на безжичния рутер отново

   Когато филтрирането по MAC адрес е изключено на безжичния рутер, конфигурирайте отново настройките на безжична връзка.

   - Въведете директно името на безжичния рутер отново

   За подробности относно проверката или промяната на настройките на безжичния рутер вижте неговото ръководство или се свържете с производителя.