# Wi-Fi 연결에 대한 참고 사항

- 컴퓨터와 무선 라우터(A)가 연결되어 있는지 확인하십시오. 이러한 설정을 확인하는 데 대한 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 해당 제조업체에 문의하십시오.

- 무선 라우터의 구성, 라우터 기능, 설정 절차 및 보안 설정은 시스템 환경에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 무선 라우터의 설명서를 참조하거나 해당 제조업체에 문의하십시오.
- 이 프린터는 IEEE802.11ac, IEEE802.11a 및 IEEE802.11n(5GHz)을 지원하지 않습니다. 사용하는 장치가 IEEE802.11n(2.4GHz), IEEE802.11g 또는 IEEE802.11b를 지원하는지 확인하십시오.
- 장치가 "IEEE802.11n 전용" 모드로 설정되어 있는 경우, WEP 또는 TKIP를 보안 프로토콜로 사용할 수 없습니다. 장치의 보안 프로토콜을 WEP 및 TKIP 이외의 것으로 변경하거나 설정을 "IEEE802.11n 전용" 이외의 것으로 변경하십시오.
  설정을 변경하는 동안 장치와 무선 라우터 사이의 연결이 일시적으로 해제됩니다. 설정이 완료될 때까지 이 가이드의 다음 화면으로 이동하지 마십시오.
- 사무실에서 사용하는 경우에는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
- 보안 보호 없이 네트워크에 연결할 경우, 개인 정보가 제3자에게 노출될 수 있음을 유의하십시오.
- 무선 연결과 유선 연결을 동시에 사용하여 프린터를 설정할 수 없습니다. LAN과 USB는 동시에 사용할 수 있습니다.