# Trikčių diagnostika –Rankinė sąranka–

# Pasirodo „Maršrutų p. sutampa“

Šis pranešimas rodomas, kai aptinkami keli belaidžiai maršruto parinktuvai vienodais pavadinimais.

## Jei naudojate tik vieną belaidį maršruto parinktuvą

Pasirinkite Nd. tik vieną marš. p. (Use a single router) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

Ekrane pasirinkite paskirties belaidžio maršruto parinktuvo MAC adresą ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

- Kai spausdintuvo ekranas pasikeičia, atlikite operaciją Rankinė sąranka

Pereikite prie saito paskirties vietos ir pradėdami nuo 4 veiksmo toliau atlikite veiksmus.

Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip patikrinti belaidžio maršruto parinktuvo MAC adresą, žr. kartu su belaidžiu maršruto parinktuvu pateiktą vadovą arba kreipkitės į jo gamintoją.

## Jei naudojate kelis belaidžius maršruto parinktuvus

Pasirinkite Naudoti kelis marš. p. (Use multiple routers) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

- Kai spausdintuvo ekranas pasikeičia, atlikite operaciją Rankinė sąranka

Pereikite prie saito paskirties vietos ir pradėdami nuo 4 veiksmo toliau atlikite veiksmus.