# Langallinen yhteys

1. Paina Asetukset (Setup) -painiketta (A).

2. Tarvitset Ethernet-kaapelin (lisävaruste).

3. Poista suojus (B) portista, joka sijaitsee tulostimen takaosan vasemmassa reunassa.

4. Yhdistä tulostin ja verkkolaite (reititin tai vastaava) Ethernet-kaapelilla (C).

   Älä kytke mihinkään muuhun porttiin.

5. Valitse - tai -painikkeella (D) Laitteen asetukset (Device settings) ja paina OK-painiketta.

6. Valitse LAN-asetukset (LAN settings) ja paina sitten OK-painiketta.

7. Valitse Kiinteä LAN (Wired LAN) ja paina OK-painiketta.

8. Valitse Kiint. LAN käytt./pois (Enab./dis. wired LAN) ja paina OK-painiketta.

9. Valitse Käytössä (Enable) ja paina OK-painiketta.

10. Jos alla kuvattu näyttö tulee näkyviin, paina OK-painiketta.

    Jos seuraavaa näyttöä ei avaudu, jatka seuraavaan vaiheeseen.

11. Paina KOPIO (COPY) -painiketta (E).

    Verkkoyhteyden asennus on valmis.

12. Palaa sovellukseen ja jatka asennusta.

    Valitse tehtäväpalkista (taskbar) ja jatka sitten asennusta noudattamalla tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.