# Depanarea -WPA/WPA2-

# Apare „Conectarea la ruterul wireless nu a reuşit <Vezi manual>”

1. Verificarea 1 Asiguraţi-vă că parola introdusă pentru ruterul wireless este corectă.

## Când nu există nicio problemă cu parola

1. Verificarea 2 Verificaţi setările ruterului wireless.

   Dacă funcţia DHCP a ruterului wireless este dezactivată, activaţi-o şi efectuaţi din nou setările conexiunii wireless.

2. Verificarea 3 Resetaţi eroarea şi apoi efectuaţi din nou configurarea imprimantei.

   Apăsaţi butonul OK.

   - Efectuaţi din nou operaţia de Configurare manuală

3. Verificarea 4 Verificaţi setările de filtrare a adresei MAC.

   Dacă filtrarea adresei MAC este activată la ruterul wireless, modificaţi setările pentru a accepta adresa MAC a imprimantei.

   Pentru a verifica adresa MAC a imprimantei, urmaţi aceşti paşi.

   1. Apăsaţi butonul Configurare (Setup).
   2. Utilizaţi butonul sau pentru a selecta Setări dispozitiv (Device settings) şi apăsaţi butonul OK.
   3. Selectaţi Setări LAN (LAN settings) şi apăsaţi butonul OK.
   4. Selectaţi Imprim. detalii LAN (Print LAN details) şi apăsaţi butonul OK.
   5. Verificaţi MAC address of wireless LAN din detaliile LAN imprimate.
   - Efectuaţi din nou operaţia de Configurare manuală

4. Verificarea 5 Verificaţi setările pentru protocolul de securitate (metoda de criptare) al ruterul wireless.

   Dacă ruterul wireless este setat să comunice utilizând numai standardul IEEE802.11n şi criptarea este setată la WEP sau TKIP, schimbaţi fie standardul de criptare la o opţiune diferită de WEP şi TKIP sau schimbaţi standardul de comunicaţie, apoi efectuaţi din nou setările conexiunii wireless.

   În cazul în care standardul de criptare este setat la WEP sau TKIP, IEEE802.11n nu poate fi utilizat ca standard de comunicaţie.

   - Efectuaţi din nou operaţia de Configurare manuală

   Pentru detalii referitoare la verificarea sau modificarea setărilor ruterului wireless, consultaţi manualul ruterului wireless sau contactaţi producătorul acestuia.