# Ekrāns Tīkla (SSID) atlasīšana

Ja printera un bezvadu maršrutētāja savienojumu nevar izveidot automātiski, tiek parādīts ekrāns Tīkla (SSID) atlasīšana (Select Network (SSID)).

Izpildiet tālāk norādītās darbības un izveidojiet printera un bezvadu maršrutētāja savienojumu.

1. Sarakstā Tīkla nosaukums (SSID): (Network Name (SSID):) atlasiet tā bezvadu maršrutētāja tīkla nosaukumu (SSID), ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

   Ja bezvadu maršrutētājs netiek parādīta sarakstā, izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļā Bezvadu maršrutētājs nav pieejams sarakstā Tīkla nosaukums (SSID)..

2. Noklikšķiniet uz Tālāk (Next).

   Ja neizmantojat šifrēšanas veidu, tālāk norādītās darbības nav jāveic.

3. Ievadiet bezvadu maršrutētāja paroli laukā Parole: (Password:).

   Ievadiet rakstzīmi, kuru vēlaties ievadīt. Rakstzīmju ievade ir reģistrjutīga.

   Ja izmantojat WEP savienojumu, jāiestata arī vienums WEP atslēgas ID: (WEP Key ID:).

4. Noklikšķiniet uz Tālāk (Next).

## Bezvadu maršrutētājs nav pieejams sarakstā Tīkla nosaukums (SSID).

Ja bezvadu maršrutētājs nav pieejams sarakstā Tīkla nosaukums (SSID): (Network Name (SSID):), piemēram, kad ir iestatīts slēptais režīms, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pievienotu bezvadu maršrutētāju.

1. Atlasiet vienumu Citi tīkli (Other networks) sarakstā Tīkla nosaukums (SSID): (Network Name (SSID):).

2. Noklikšķiniet uz Tālāk (Next).

3. Ievadiet tīkla nosaukumu (SSID) laukā Tīkla nosaukums (SSID): (Network Name (SSID):).

4. Atlasiet protokolu sadaļā Šifrēšanas veids: (Encryption Type:).

   Ja neizmantojat šifrēšanas veidu, atlasiet vienumu Neizmantot (Do not use) un pārejiet uz 6. darbību.

   Ja izmantojat WEP savienojumu, jāiestata arī vienums WEP atslēgas garums: (WEP Key Length:), WEP atslēgas formāts: (WEP Key Format:) un WEP atslēgas ID: (WEP Key ID:).

5. Ievadiet bezvadu maršrutētāja paroli.

6. Noklikšķiniet uz Tālāk (Next).

Piezīme

- Paroli var dēvēt par drošības atslēgu vai ieejas frāzi.
- Informāciju par tīkla nosaukuma (SSID) un paroles noklusējuma vērtībām vai par to, kā pārbaudīt pašlaik iestatītās vērtības, skatiet bezvadu maršrutētāja komplektā iekļautajā rokasgrāmatā.
- Tīkla nosaukumam (SSID) tiek parādīti 2,4 GHz joslā lietojami SSID. Ja printeris atbalsta 5 GHz joslu, tiek parādīti arī 5 GHz joslā lietojami SSID.