# Trikčių diagnostika –WCN–

# Rodoma „Skirtojo laiko klaida <Žr. instrukciją>“

Šis ekranas atidaromas, kai WCN sąranka nebaigiama per nurodytą laiką.

1. 1 patikrinimas Iš naujo atlikite sąranką ir nustatykite naują ekrane rodomą belaidžio maršruto parinktuvo PIN kodą.

2. 2 patikrinimas Ar įjungtas belaidis maršruto parinktuvas?

   Jei jis jau įjungtas, išjunkite jį, o tada vėl įjunkite.

   Kol įjungtas maitinimas, nepereikite į kitą šios instrukcijos ekraną. Ryšys su belaidžiu maršruto parinktuvu bus laikinai nutrauktas.

3. 3 patikrinimas Atkurkite klaidos pranešimą, tada iš naujo atlikite spausdintuvo sąranką.

   Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

   - Iš naujo nustatykite WCN ryšį