# Connexion manuelle

1. Entrez le nom du routeur sans fil (SSID). La saisie de texte est sensible à la casse.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères et la modification du type de caractère, reportez-vous à « Saisie de texte » (affichage dans une nouvelle fenêtre).

   Si vous ne connaissez pas le nom de votre routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

2. Une fois la saisie terminée, vérifiez que le nom du routeur sans fil (SSID) est correct, puis appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes.

3. Sélectionnez Oui et appuyez sur le bouton OK.

4. Entrez le mot de passe. La saisie de texte est sensible à la casse.

   Pour plus d'informations sur la saisie de caractères et la modification du type de caractère, reportez-vous à « Saisie de texte » (affichage dans une nouvelle fenêtre).

   Si vous ne connaissez pas le mot de passe de votre routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

   Si le message « Connecté » apparaît, le réseau ne nécessite pas de mot de passe. Continuez à partir de l'étape 7.

5. Une fois la saisie terminée, appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes.

6. Sélectionnez Oui et appuyez sur le bouton OK.

7. Lorsque l'écran ci-dessous apparaît, appuyez sur le bouton OK.

   Si un écran différent apparaît, reportez-vous à la rubrique « Dépannage ».

8. Appuyez sur le bouton COPIE (COPY) (A).

   La configuration de la connexion réseau est terminée.

9. Revenez à l'application et poursuivez l'installation.

   Cliquez sur l' dans la barre des tâches, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.